

Koneiden rengaspaineet

Tila\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Päiväys\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työkone |  | | | | | | | |
| Renkaat | Etuakselin renkaat | | | | Taka-akselin renkaat | | | |
|  | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | |
| Työ | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työkone |  | | | | | | | |
| Renkaat | Etuakselin renkaat | | | | Taka-akselin renkaat | | | |
|  | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | |
| Työ | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

🡪

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työkone |  | | | | | | | |
| Renkaat | Etuakselin renkaat | | | | Taka-akselin renkaat | | | |
|  | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | |
| Työ | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työkone |  | | | | | | | |
| Renkaat | Etuakselin renkaat | | | | Taka-akselin renkaat | | | |
|  | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | | Tiellä \_\_\_ km/h | | Pellolla 10 km/h | |
| Työ | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työkone | Deutz-Fahr DX6.30 | | | | | | | |
|  | Etuakselin renkaat  420/70R28 (133 AB)  Kuormitettu säde: 605 mm | | | | Taka-akselin renkaat 520/70R38 (150 AB)  Kuormitettu säde: 789 mm | | | |
|  | Tiellä 25km/h | | Pellolla 10 km/h | | Tiellä 25 km/h | | Pellolla 10 km/h | |
| Työ | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) | Rengas-kuorma (t) | Ilman-paine (bar) |
| 1.Kultivointi | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| 2.Jankkurointi | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |
| 3.Äestys | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| 4.Peräkärryn veto | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 1,2 | 2,7 | 0,8 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |